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Sw1开关为响铃控制开关；放在上面时，到了设定时间会响铃，放在下面时，不会响铃。
按键K1，可以设定时间，循环按下K1可以分别设定时、分和秒。
按键K2，加1；K3，减1。
目前程序设定了：以下时间，响铃。
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